中山市火灾报警控制器产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

注：抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如点型感烟（温）火灾探测器2只、手动火灾报警按钮2只、编码器等）

2 检验依据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 火灾报警功能试验 | GB 4717-2005 |
| 2 | 火灾报警控制功能试验 | GB 4717-2005 |
| 3 | 故障报警功能试验 | GB 4717-2005 |
| 4 | 屏蔽功能试验 | GB 4717-2005 |
| 5 | 监管功能试验 | GB 4717-2005 |
| 6 | 自检功能试验 | GB 4717-2005 |
| 7 | 电源功能试验 | GB 4717-2005 |
| 8 | 信息显示与查询功能试验 | GB 4717-2005 |
| 9 | 系统兼容功能试验 | GB 4717-2005 |
| 10 | 软件控制功能试验 | GB 4717-2005 |
| 11 | 绝缘电阻试验 | GB 4717-2005 |
| 12 | 泄漏电流试验 | GB 4717-2005 |
| 13 | 电气强度试验 | GB 4717-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4717-2005《火灾报警控制器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。