
 中山市联众测绘工程服务有限公司 测绘资质证书

延续申请主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	中山市联众测绘工程服务有限公司

	统一社会信用代码
	914420003247568674

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	中山市西区街道金昌工业路23号8栋801房之一

	法定代表人
	汤玉球

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘。


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	
	
	
	


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	陈德虎
	男
	37
	

	2
	胡志刚
	男
	49
	


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	陈超生
	男
	45
	

	2
	汤艾迪
	男
	35
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	温剑峰
	男
	53
	建筑工程技术

	2
	区肇辉
	男
	30
	交通工程


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	云帆
	1

	2
	水准仪（不低于S1级精度）
	南方DL-2007
	1

	3
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达KTS-462R4L
	1

	4
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-341R10A
	1

	5
	手持测距仪
	深达威SW-M40
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额

(万元）
	验收机构

	1
	李超华工业厂房
	本项目位于中山市横栏镇，主要工作内容包括竣工单体图测绘及面积计算1:500数字化地形图测绘、竣工验收高度测量、综合管线测量、规划放线、车位竣工平面图、绿化竣工平面图、海绵城市竣工平面图、分户图(房产、宗地)、现场三维模型制作、电子数据规整等。其中一期项目已完成建筑面积测量10188.86平方米，宗地面积测量9783.6平方米。二期项目施工进行中。
	2026/10/10
	界线与不动产测绘
	4.72
	李超华

	2
	濠工天地花园主体沉降观测工程
	本项目位于中山市东区长江北路东区濠江西路，项目由1#、2#幢楼25层、3#楼、4#幢楼26层，5#、6#楼20层、7#楼3层共7幢楼组成，建筑物结构类型为钢筋混凝土框架结构。监测频率根据施工进度确定，水准基点在主体工程施工至全部竣工期间每隔60天检测1次，上部结构开始施工起每3层观测1次至封顶，封顶后每3个月测1次，6个月一次;若最后2个观测周期的平均沉降速率小于0.02mm/日可认为建筑物已稳定，可停止观测。本项目共布设沉降观测点74个，累计监测9次，监测沉降值未超出许可范围。
	2026/7/22
	工程测量
	6.63
	中山市盈溢包装有限公司

	3
	大健康电子设备研发生产总部基地项目
	本项目位于中山市板芙镇深湾村，项目内容主要为项目建设前期测量，主要包括：控制点测量、土地证测绘;现势地形图测量、地块周边管线调查、报建图纸数据规整及报建图纸三维模型制作。已完成管线测量7.578千米，宗地面积测量80728.66平方米。
	2025/12/26
	界线与不动产测绘
	14.05
	品智（中山）精密制造有限公司

	4
	新盛世 — 以色列新一代信息技术工业基地主体沉降观测工程
	本项目位于中山市翠亨新区和清路，项目由1层地下室、2幢10层厂房(1#、3#楼)、1幢6层厂房(2#楼)、1幢20层(4#楼)组成，建筑物结构类型为钢筋混凝土框架结构。 监测频率为水准基点在主体工程施工至全部竣工期间每隔60天检测1次，上部结构开始施工起每3层观测1次至封顶，封顶后1年内每3个月测1次(共4次)，之后6个月一次，若最后2个观测周期的平均沉降速率小于0.02mm/日，停止观测。本项目共布设沉降观测点40个，累计监测10次，监测沉降值未超出许可范围。
	2025/12/20
	工程测量
	3.5
	至勤光电科技（中山）有限公司

	5
	朗峰苑基坑支护工程基坑监测
	本项目位于中山市南朗镇大车村第六工业区，该项目基坑支护深度为3.75~4.55m;基坑支护总长度约为460.3m。本基坑支护工程:采用除8-8剖面采用放坡支护外，其他剖面均采用复合土钉墙的支护形式。项目内容为基坑施工过程中，对基坑支护结构的变形进行实时监测，监测的项目有:支护桩顶水平位移、支护桩顶竖向位移、支护结构深层水平位移、周边建筑物和道路沉降、及地下水位观测。本项目共布设沉降观测点19个，累计监测131次，监测沉降值未超出许可范围。
	2025/1/23
	工程测量
	11
	中山市大车房地产开发有限公司

	6
	森田阁房产测量
	本项目位于小榄镇宝丰，主要测绘项目包含7栋高层住宅和2栋多层住宅、2栋商业楼、1栋社区服务中心及地下车库，主要工作内容包含预售面积计算、地形图测绘、竣工测量和分户平面图、绿化面积计算、管线竣工验收图。已完成测量住宅面积68875.24平方米，商业面积2228.7平方米，其他面积4299.23平方米，宗地面积测量27920.1平方米。
	2025/1/10
	界线与不动产测绘
	22
	中山市泰信房产开发有限公司

	7
	叠彩领峰工程
	本项目位于中山市南区沙涌村，主要工作内容包括报建面积和预售面积计算、1:500数字化地形图测绘、住房、车库、商铺竣工总平面图测绘、综合管线竣工验收测量、竣工绿化满级计算、规划放线等。已完成测量住宅面积56171.68平方米，商业面积14024.49平方米，其他面积2382.65平方米，宗地面积测量66245.62平方米。
	2024/12/6
	界线与不动产测绘
	53.79
	中山市天基房地产开发有限公司

	8
	中山市瑞福达二期主体沉降观测工程
	本项目位于中山市翠亨新区和德路，项目由1层地下室、6栋9层厂房(2#-7#)、1幢5层库房(10#)楼.1幢29层(8#)楼1幢19层(9#)楼组成，建筑物结构类型为钢筋混凝土框架结构。 监测频率根据现场施工进度确定，水准基点在主体工程施工至全部竣工期间每隔60天检测1次，上部结构开始施工起每3层观测1次至封顶，封顶后每3个月测1次，6个月一次;若最后2个观测周期的平均沉降速率小于0.02mm/日，可认为建筑物已稳定，可停止观测。本项目共布设沉降观测点77个，累计监测16次，监测沉降值未超出许可范围。
	2024/9/13
	工程测量
	9
	中山市瑞福达触控显示技术有限公司

	9
	国创星汇花园测量
	本项目位于中山市东凤镇同安村，项目包括1#、2#为28层住宅楼，3#、4#、5#、6#为27层住宅楼，7#为3层商业楼，8#为1层垃圾房，设1层地下室，建筑物结构类型为框剪结构。测绘内容为自国创星汇花园预售至竣工验收确权所需的全部测绘工作，具体包括:房屋预售面积计算，房产确权面积测量(包括:宗地平面图、分层平面图、房地产单元平面图、绿化竣工测量、地下管线竣工测量平面图，车位确权面积测量等)，现场三维模型制作。已完成产权面积测量64555.36平方米，宗地面积测量28731.7平方米。
	2024/4/17
	界线与不动产测绘
	29.06
	中山市国创投资管理有限公司

	10
	信和悦景苑基坑监测
	本项目位于中山市石岐区岐港公路原伟兴石材厂，场地现有围墙，东南侧靠近岐港公路，距离约5米，岐港公路外侧为河涌;西侧临近已有市政道路，距离约5米;其余两侧临近已有小区及建筑。场地总用地面积17390m2，总建筑面积约50444.79m，拟建6栋13层商住楼，裙楼一层，地下室一层，建筑物重要性等级为二级，基础设计等级为乙级。本项目共布设沉降观测点18个，累计监测57次，监测沉降值未超出许可范围。
	2023/6/1
	工程测量
	10
	中山市信和置业投资有限公司


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



