**中山市强制隔离戒毒所安全生产**

**广告宣传的采购文件**

**一、项目建设预算**

根据广东省戒毒管理局印发的《关于全面开展安全生产标准化建设的通知》文件要求，结合我所“安标建设”协议咨询公司的整改意见，我所须进一步完善所内安全生产广告宣传栏及院区各种安全标示。为此邀请了有资质的3家广告公司对该项目进行实地设计、测量并报价，最终确定该项目的预算价格为64167元。

**二、****项目建设需求**

1.建设项目标的：我所院区内安全生产广告宣传及安全标示的施工建设。具体的建设内容、用料、单价及完成效果详见《中山市强制隔离戒毒所安全生产广告宣传项目内容规格及工艺用料明细表》。

2.建设地点：中山市南区东环四路市强戒所管教区。

3.建设期限：自施工之日起两周内完成验收。

4.施工具体要求：

1）施工方提供的材料须符合国家的相关标准规定，建设的内容、用料、单价及完成效果必须与《中山市强制隔离戒毒所安全生产广告宣传项目内容规格及工艺用料明细表》一致。

2）施工方不得提供假冒违劣的施工材料。

3）施工人员必须是相关技术人员，如发生工伤等情况，施工方承担一切责任。

4）因我单位为特殊场所，施工地在管教区内，施工人员必须听从工作人员的指挥，并带齐相关证件。

5.招标方所报预算金额已经包含了安装、货物、包装、运输、保险及其他所有相关的费用，投标人不能因为其他原因再向采购人申请款项。

6.售后服务

工程验收后一年内，如非人为损坏，由施工方负责在收到我所通知后3天内免费维修。

**三、评分依据**

满足招标方需求的情况下，最低价者中标。

**四、对投标人的要求、所需提交的证明材料及投标文件密封方法**

（一）投标人的要求：

1.投标人具有公司法人资格，证照齐全，施工建设项目需承诺实行“三包”：包装卸运输、包安装、包质量；如投标人委托他人投标，须有加盖公章的授权委托书，经营范围须包含采购物品；

2.取得相关施工资质资格，并具有合法的经营权；

3.在中山市内有固定的经营场所；

（二）投标时须备齐如下资料的原件及复印件：

**1**.法定代表人授权委托书；2.工商营业执照副本；3.税务登记证副本（原件审后退还）

（三）密封袋封装材料

1.法定代表人授权委托书，法人签名并加盖公章；2.工商营业执照副本复印件，加盖公章；3.税务登记证副本复印件，加盖公章；4.投标文件及报价单（报价不得高于采购项目预算），加盖公章；5.投标保证函（样式见附件），加盖公章。

第（三）点需封装的材料装入信封内密封，封口处需盖公章，否则视为无效。

以上资料均需一式六份。

**五、提交投标文件的时间、地点、联系方式**

**1、领取招标文书及报名时间地点：**

1）中山市强制隔离戒毒所208室，电话：0760-23335663

2）招标文书领取截止日期：2019年11月20日（直接在市司法局官网下载电子档也可）

**2、递交投标文书地点：**

1）中山市强制隔离戒毒所审计科402室，电话：0760-23335262。

2）递交投标文书截止时间：2019年11月20日17:00（工作日）

**3.采购人联系方式：**

采购需求单位名称：中山强制隔离戒毒所

联系人： 生产科张先生

联系电话： 0760-23335662

**附件1**

**投标保证函**

**中山市强制隔离戒毒所**：

本投标人已清楚明白贵单位 项目的全部内容，决定参加投标。

1、本投标人愿意以**大写（人民币）： （小写：￥　　　　元）**的投标总价完成招标书中关于该项目的全部要求。总报价包括标的货物、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、一切税费、项目措施费、安全生产文明施工、运输费、规费、税金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有的全部费用。不再向你所收取任何费用。

2、如果我方中标，我方保证在5个工作日内与贵单位签订合同，逾期视同我方主动放弃中标资格并愿意承担由此造成的法律后果。

3、本投标人愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

本投标人联系人：

联系电话：

投标人（加盖公章）：

年　　月　　日

**中山市强制隔离戒毒所安全生产广告宣传**

**项目内容规格及工艺用料明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **数量** | **尺寸** | **单价** | **工艺** |
| **新宿舍楼外围墙** | **6块** | **1.55x3.7（m）** |  | **304不锈钢包边，背墙用木板或铁板钉墙，正面宣传画贴户外背胶+哑膜** |
| **三大队外围墙画面** | **6块** | **1.3x4.0（m）** |  | **304不锈钢包边，背墙用木板或铁板钉墙，正面宣传画贴户外背胶+哑膜** |
| **习艺区内围墙画面** | **1块** | **1.65x7.3（m）** |  | **304不锈钢包边，背墙用木板或铁板钉墙，正面宣传画贴户外背胶+哑膜** |
| **A幢厂房外墙画面** | **1块** | **4.9X2.38（m）** |  | **更换安全生产规定画面，户外厚灯布** |
| **D幢厂房外墙画面** | **1块** | **2.2x3.9（m）** |  | **304不锈钢包边，背墙用木板或铁板钉墙，正面宣传画贴户外背胶+哑膜** |
| **种植基地入口画面** | **1块** | **3.85X2.3（m）** |  | **更换宣传画，户外厚灯布** |
| **种植基地宣传橱窗（一）** | **2块** | **1.14X1.14（m）** |  | **更换宣传画，户外背胶** |
| **种植基地宣传橱窗（二）** | **1块** | **3.5X1.2（m）** |  | **更换宣传画，户外背胶** |
| **消防栓防撞栏（一）** | **1** | **1.1x2.3（m）** |  | **304不锈钢圆管，黄黑防撞漆色，水泥底座固定。** |
| **消防栓防撞栏（二）** | **1** | **1.1x1.5（m）** |  | **304不锈钢圆管，黄黑防撞漆色，水泥底座固定。** |
| **装卸区装卸平台修整及轮胎防撞** | **1** |  |  | **破碎砖块取下，新砖块及水泥填充。安装轮胎防撞。** |
| **路口限速牌** | **5** | **高2.5米（m）** |  | **预埋件固定铁管，圆形限速牌，蓝底白字。** |
| **种植基地标语文字** | **26块** | **1.3X1.58（m）** |  | **304不锈钢，腐蚀字，蓝底白字。** |
| **习艺区围墙门框** | **1** |  |  | **304不锈钢折边** |
| **紧急疏散集合点告示牌** | **2块** | **1.0X1.5（m）** |  | **304不锈钢板，蓝底白字** |
| **灭火器箱标识** | **250** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **消火栓标识** | **200** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **玻璃门标识** | **12** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **饮水区警告标识** | **10** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **配电箱警告标识** | **30** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **洗手间防滑标识** | **12** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **职业危害告知卡** | **200** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **电梯限重标识** | **15** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **严禁烟火标识** | **20** | **28.8x10.5（cm）** |  | **卡纸板+室内背胶裱哑膜+包边** |
| **垃圾桶标识** | **10** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **电房门标识** | **5** | **28.8x10.5（cm）** |  | **室内背胶裱哑膜** |
| **生产标识牌** | **40** | **28.8x10.5（cm）** |  | **卡纸板+室内背胶裱哑膜+包边** |
| **安全生产标语** | **40** | **28.8x10.5（cm）** |  | **卡纸板+室内背胶裱哑膜+包边** |
| **装卸区指示标识** | **1** | **28.8x10.5（cm）** |  | **卡纸板+室内背胶裱哑膜+包边** |
|  |  |  |  |  |
| **总价（人民币）：**  **（价格含人工运输、安装、税收、设计）** | | | | |