附件1

中山市水利工程管理与保护范围划定成果明细表

1. 堤防工程

| **序号** | **堤围名称** | **长度（公里）** | | **管理范围划定** | **保护范围划定** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **堤围总长度** | **联围涉及镇区及公里数** |
| 1 | 中顺大围 | 88.3 | 小榄镇 10.86 | 中顺大围西江堤段从设计堤脚起每侧50米；中顺大围小榄水道和东海水道（中山境内堤段）从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 东升镇 14.56 |
| 港口镇  9.66 |
| 古镇镇13.38 |
| 横栏镇11.54 |
| 大涌镇  2.1 |
| 沙溪镇  4.38 |
| 板芙镇14.22 |
| 神湾镇  5.3 |
| 中顺大围管理处直属堤段  2.3 |
| 2 | 中珠联围 | 11.74 | 坦洲镇 | 从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 3 | 民三联围 | 60.7 | 三角镇  23.4 | 从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 民众镇  37.3 |
| 4 | 五乡联围 | 43.8 | 阜沙镇  9.3 | 从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 东凤镇  34.5 |
| 5 | 文明围 | 25.75 | 黄圃镇  9.7 | 从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 南头镇16.05 |
| 6 | 张家边联围 | 11.47 | 火炬开发区区 | 从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 7 | 大南联围 | 22.95 | 阜沙镇  2.3 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 港口镇20.65 |
| 8 | 三乡围 | 14.7 | 黄圃镇 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 9 | 横石围 | 19.2 | 黄圃镇 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 10 | 马新围 | 17.1 | 黄圃镇 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 11 | 大岑围 | 4.5 | 黄圃镇 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 12 | 大雁围 | 10.3 | 黄圃镇 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 13 | 大芒刀联围 | 13.9 | 神湾镇 | 从设计堤脚起每侧15米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 14 | 竹排围 | 8 | 神湾镇 | 从设计堤脚起每侧15米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 15 | 丰阜湖联围 | 0.8 | 南朗镇 | 从设计堤脚起每侧25米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 16 | 神湾堤围 | 6 | 神湾镇 | 从设计堤脚起每侧30米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 17 | 中珠排洪渠 | 5.6 | 五桂山、三乡镇 | 从设计堤脚起每侧15米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |

二、水库

| **规模** | **序号** | **水库名称** | **所在镇区** | **管理范围划定** | **保护范围划定** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型 | 1 | 长江水库 | 东区 | 1. 工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边外延五十米，主、副坝下游坝脚线外两百米。   2）库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。 | 1）工程区：主体建筑物管理范围边界外延二百米。  2）库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。 |
| 小（1）型 | 1 | 长坑三级水库 | 五桂山 | 1）工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边外延三十米，主、副坝下游坝脚线外三十米。 2）库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。 | 1）工程区：主体建筑物管理范围边界外延五十米。 2）库区：库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一到分水岭脊之间的土地。 |
| 2 | 金钟水库 | 东区 |
| 3 | 石塘水库 | 五桂山 |
| 4 | 逸仙水库 | 南朗镇 |
| 5 | 横迳水库 | 南朗镇 |
| 6 | 莲花地水库 | 南朗镇 |
| 7 | 大泉水库 | 南朗镇 | 1）工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边外延五十米，主、副坝下游坝脚线外五十米。  2）库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。 | 1）工程区：主体建筑物管理范围边界外延二百米。  2）库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。 |
| 8 | 田心水库 | 三乡镇 | 1）工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边外延三十米，主、副坝下游坝脚线外三十米。 2）库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。 | 1）工程区：主体建筑物管理范围边界外延五十米。 2）库区：库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一到分水岭脊之间的土地。 |
| 9 | 龙潭水库 | 三乡镇 |
| 10 | 古鹤水库 | 三乡镇 |
| 11 | 妈坑水库 | 三乡镇 |
| 12 | 马岭水库 | 南区 |
| 13 | 蚙蜞塘水库 | 板芙镇 |
| 14 | 铁炉山水库 | 坦洲镇 |
| 15 | 古宥水库 | 神湾镇 |
| 16 | 岚田水库 | 大涌镇 |
| 小（2）型 | 1 | 云梯山水库 | 南朗镇 | 1）工程区：挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边外延二十米，主、副坝下游坝脚线外二十米。 2）库区：水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。 | 1）工程区：主体建筑物管理范围边界外延五十米。 2）库区：库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一到分水岭脊之间的土地。 |
| 2 | 箭竹山水库 | 南朗镇 |
| 3 | 出水象水库 | 南朗镇 |
| 4 | 荔枝园水库 | 南朗镇 |
| 5 | 黄泥坑水库 | 南朗镇 |
| 6 | 横窝口水库 | 五桂山 |
| 7 | 宝鸭塘水库 | 五桂山 |
| 8 | 长龙坑水库 | 五桂山 |
| 9 | 暗龙上级水库 | 五桂山 |
| 10 | 田寮水库 | 五桂山 |
| 11 | 石塘水库 | 五桂山 |
| 12 | 船底窝上级水库 | 五桂山 |
| 13 | 船底窝下级水库 | 五桂山 |
| 14 | 利石上水库 | 五桂山 |
| 15 | 二门砍水库 | 板芙镇 |
| 16 | 九庶多水库 | 三乡镇 |
| 17 | 肖坑仔水库 | 三乡镇 |
| 18 | 平山湖水库 | 神湾镇 |
| 19 | 南镇水库 | 神湾镇 |

三、水闸工程

| **序号** | **水闸所在地（镇区）** | **水闸名称** | **类型** | **管理范围划定** | **保护范围划定** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小榄镇 | 石龙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 2 | 小榄镇 | 福兴水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 3 | 小榄镇 | 鸡肠滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 4 | 小榄镇 | 沙口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 5 | 小榄镇 | 横海水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 6 | 小榄镇 | 婆陇水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 7 | 东升镇 | 裕安水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 8 | 东升镇 | 鸡笼水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 9 | 东升镇 | 蚬沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 10 | 东升镇 | 新沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 11 | 东升镇 | 滨涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 12 | 港口镇 | 铺锦水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 13 | 港口镇 | 东河枢纽-水闸 | 大型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 14 | 古镇镇 | 海州水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 15 | 古镇镇 | 土地涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 16 | 古镇镇 | 二明窦水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 17 | 古镇镇 | 江头滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 18 | 古镇镇 | 沙滘口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 19 | 古镇镇 | 洼口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 20 | 横栏镇 | 白濠头进洪闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 21 | 横栏镇 | 白濠头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 22 | 横栏镇 | 新滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 23 | 横栏镇 | 白濠尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 24 | 横栏镇 | 指南水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 25 | 横栏镇 | 九顷船闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 26 | 横栏镇 | 拱北水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 27 | 大涌镇 | 全禄水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 28 | 大涌镇 | 横河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 29 | 板芙镇 | 十三顷水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 30 | 板芙镇 | 禄围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 31 | 板芙镇 | 寿围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 32 | 神湾镇 | 西河水闸 | 大型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 33 | 神湾镇 | 麻子涌水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 34 | 神湾镇 | 古宥水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 35 | 神湾镇 | 南镇水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 36 | 神湾镇 | 壳塘围泵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 37 | 神湾镇 | 大鳌围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 38 | 东凤镇 | 二埒西水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 39 | 东凤镇 | 四埒西水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 40 | 东凤镇 | 小沥水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 41 | 东凤镇 | 永益水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 42 | 东凤镇 | 横沥水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 43 | 东凤镇 | 楼环水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 44 | 东凤镇 | 四楼水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 45 | 东凤镇 | 鹅眉水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 46 | 阜沙镇 | 横迳水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 47 | 东凤镇 | 同安水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 48 | 东凤镇 | 二埒东水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 49 | 东凤镇 | 四埒东水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 50 | 东凤镇 | 和泰水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 51 | 东凤镇 | 穗成水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 52 | 东凤镇 | 天成水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 53 | 东凤镇 | 吉昌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 54 | 阜沙镇 | 颈口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 55 | 阜沙镇 | 澳尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 56 | 阜沙镇 | 浮圩头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 57 | 阜沙镇 | 大有北水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 58 | 阜沙镇 | 大有东水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 59 | 阜沙镇 | 鸦雀尾枢纽-水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 60 | 港口镇 | 石基水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 61 | 港口镇 | 河口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 62 | 港口镇 | 藤蛇水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 63 | 港口镇 | 急流水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 64 | 港口镇 | 六顷水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 65 | 港口镇 | 大南尾水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 66 | 港口镇 | 西闸水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 67 | 港口镇 | 南闸水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 68 | 港口镇 | 壳塘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 69 | 港口镇 | 莲池水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 70 | 港口镇 | 大崩水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 71 | 港口镇 | 良涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 72 | 南头镇 | 南头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 73 | 南头镇 | 北帝水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 74 | 南头镇 | 穗西水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 75 | 南头镇 | 孖沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 76 | 黄圃镇 | 圃头华涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 77 | 南头镇 | 汲水水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 78 | 南头镇 | 深滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 79 | 南头镇 | 低沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 80 | 南头镇 | 大滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 81 | 黄圃镇 | 鲤鱼嘴水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 82 | 黄圃镇 | 江头涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 83 | 黄圃镇 | 鳗埒水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 84 | 黄圃镇 | 黄圃水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 85 | 黄圃镇 | 鲤鱼嘴涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 86 | 黄圃镇 | 猛流水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 87 | 黄圃镇 | 老沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 88 | 黄圃镇 | 界元水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 89 | 黄圃镇 | 苏埒水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 90 | 黄圃镇 | 三星涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 91 | 黄圃镇 | 下滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 92 | 黄圃镇 | 乌珠水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 93 | 黄圃镇 | 狗仔涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 94 | 黄圃镇 | 指北涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 95 | 黄圃镇 | 后岗水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 96 | 黄圃镇 | 到插涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 97 | 黄圃镇 | 细岗水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 98 | 黄圃镇 | 长围涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 99 | 黄圃镇 | 壳塘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 100 | 黄圃镇 | 东河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 101 | 黄圃镇 | 猛流水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 102 | 黄圃镇 | 南天门涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 103 | 黄圃镇 | 下浪水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 104 | 黄圃镇 | 中浪水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 105 | 黄圃镇 | 南沥水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 106 | 黄圃镇 | 大朗基水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 107 | 黄圃镇 | 五份涵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 108 | 黄圃镇 | 上沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 109 | 黄圃镇 | 二坵水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 110 | 黄圃镇 | 新沙头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 111 | 黄圃镇 | 马安滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 112 | 黄圃镇 | 二河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 113 | 黄圃镇 | 三河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 114 | 黄圃镇 | 闸尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 115 | 黄圃镇 | 南闸水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 116 | 黄圃镇 | 下沙角水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 117 | 黄圃镇 | 中沙角水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 118 | 黄圃镇 | 上沙角水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 119 | 黄圃镇 | 下坝头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 120 | 黄圃镇 | 上坝头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 121 | 黄圃镇 | 大魁上水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 122 | 黄圃镇 | 大魁下水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 123 | 黄圃镇 | 雁企上水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 124 | 黄圃镇 | 雁企下水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 125 | 黄圃镇 | 南闸水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 126 | 黄圃镇 | 东闸水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 127 | 三角镇 | 白里水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 128 | 三角镇 | 布刀水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 129 | 三角镇 | 孖口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 130 | 三角镇 | 八涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 131 | 三角镇 | 新涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 132 | 民众镇 | 二滘口水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 133 | 民众镇 | 上深滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 134 | 民众镇 | 上欧龙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 135 | 民众镇 | 下深滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 136 | 民众镇 | 二涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 137 | 民众镇 | 鸭尾滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 138 | 民众镇 | 张家围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 139 | 民众镇 | 陈三顷水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 140 | 民众镇 | 上浪水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 141 | 民众镇 | 下浪水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 142 | 民众镇 | 五尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 143 | 民众镇 | 老家水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 144 | 民众镇 | 裕安水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 145 | 民众镇 | 正涌水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 146 | 民众镇 | 巨成水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 147 | 民众镇 | 三宝水闸（新） | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。  保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 148 | 民众镇 | 三宝水闸（旧） | 中型 |
| 149 | 三角镇 | 乌沙水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 150 | 三角镇 | 公车水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 151 | 三角镇 | 东关水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 152 | 三角镇 | 尤鱼水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 153 | 三角镇 | 三江沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 154 | 三角镇 | 深河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 155 | 三角镇 | 怡丰水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 156 | 三角镇 | 石基河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 157 | 三角镇 | 高沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 158 | 三角镇 | 高平水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 159 | 三角镇 | 福隆水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 160 | 三角镇 | 头围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 161 | 民众镇 | 沙仔涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 162 | 民众镇 | 沙仔尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 163 | 民众镇 | 六围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 164 | 民众镇 | 七围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 165 | 民众镇 | 田基沙水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 166 | 神湾镇 | 大排东水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 167 | 神湾镇 | 大排西水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 168 | 神湾镇 | 门口围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 169 | 神湾镇 | 芒冲水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 170 | 神湾镇 | 四顷水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 171 | 神湾镇 | 顷三水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 172 | 神湾镇 | 二生围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 173 | 神湾镇 | 竹排东水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 174 | 神湾镇 | 竹排南水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 175 | 神湾镇 | 竹排西水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 176 | 坦洲镇 | 马角水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 177 | 坦洲镇 | 联石湾水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 178 | 坦洲镇 | 灯笼水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 179 | 坦洲镇 | 大涌口水闸 | 大型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 180 | 坦洲镇 | 石角嘴水闸（新） | 大型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。  保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 181 | 坦洲镇 | 石角嘴水闸（旧） | 大型 |
| 182 | 火炬开发区 | 张家边水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 183 | 火炬开发区 | 私盐涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 184 | 火炬开发区 | 孖涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 185 | 火炬开发区 | 小隐水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 186 | 火炬开发区 | 同安水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 187 | 火炬开发区 | 永安水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 188 | 火炬开发区 | 玻璃水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 189 | 火炬开发区 | 同兴水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 190 | 南朗镇 | 冲口门水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 191 | 南朗镇 | 泰生水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 192 | 板芙镇 | 一二围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 193 | 板芙镇 | 卢刀坑涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 194 | 板芙镇 | 虾逻迳涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 195 | 板芙镇 | 沙沟涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 196 | 板芙镇 | 四顷涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 197 | 板芙镇 | 白坦涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 198 | 板芙镇 | 三棵莨涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 199 | 板芙镇 | 共青涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 200 | 板芙镇 | 金钟涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 201 | 板芙镇 | 福尾滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 202 | 板芙镇 | 孖涌水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 203 | 板芙镇 | 福荏围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 204 | 板芙镇 | 庙滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 205 | 板芙镇 | 木围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 206 | 板芙镇 | 禾围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 207 | 板芙镇 | 华益水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 208 | 三乡镇 | 鸦岗运河水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 209 | 三乡镇 | 鸦岗横涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 210 | 南朗镇 | 中心二河水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 211 | 南朗镇 | 北支渠水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 212 | 南朗镇 | 翠亨水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 213 | 南朗镇 | 冲口门五孔水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 214 | 坦洲镇 | 龙塘水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 215 | 坦洲镇 | 永一节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 216 | 坦洲镇 | 联石湾涌尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 217 | 坦洲镇 | 大沾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 218 | 坦洲镇 | 二沾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 219 | 坦洲镇 | 三沾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 220 | 坦洲镇 | 南沙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 221 | 坦洲镇 | 申堂水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 222 | 坦洲镇 | 咸围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 223 | 坦洲镇 | 六村涌尾水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 224 | 坦洲镇 | 同胜节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 225 | 坦洲镇 | 公洲水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 226 | 古镇镇 | 二明窦泵站泵排防洪闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 227 | 古镇镇 | 二明窦泵站自排防洪闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 228 | 古镇镇 | 五六岭水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 229 | 古镇镇 | 江头滘二闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 230 | 古镇镇 | 东闸水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 231 | 古镇镇 | 大梗涌泵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 232 | 古镇镇 | 龙鳞沙上围泵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 233 | 古镇镇 | 龙鳞沙下围泵闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 234 | 古镇镇 | 龙鳞沙西堤水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 235 | 三角镇 | 官佃水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 236 | 三角镇 | 生生口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 237 | 三角镇 | 独岗水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 238 | 三角镇 | 巨富口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 239 | 三角镇 | 结民节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 240 | 三角镇 | 三钱渡水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 241 | 三角镇 | 鸡头口水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 242 | 火炬开发区 | 下顷九水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 243 | 火炬开发区 | 上顷九水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 244 | 火炬开发区 | 三涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 245 | 火炬开发区 | 濠头水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 246 | 中珠排洪渠 | 中珠洪渠石井水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 247 | 中珠排洪渠 | 中珠排洪渠风栗山水闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 248 | 港口镇 | 含珠滘东闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 249 | 港口镇 | 港口沥北闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 250 | 港口镇 | 港口沥南闸 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 251 | 港口镇 | 南八涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 252 | 港口镇 | 横涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 253 | 港口镇 | 烂六顷水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 254 | 港口镇 | 西河滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 255 | 南头镇 | 中心横河节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 256 | 南头镇 | 通心河（中心河） 节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 257 | 南头镇 | 黄渔涌节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 258 | 南头镇 | 益耕节制闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 259 | 小榄镇 | 排涝南站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 260 | 小榄镇 | 埒西一站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 261 | 小榄镇 | 永宁站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 262 | 小榄镇 | 怡丰水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 263 | 小榄镇 | 排涝西站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 264 | 小榄镇 | 流板水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 265 | 小榄镇 | 大龙舟水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 266 | 小榄镇 | 星火二水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 267 | 小榄镇 | 相公庙水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 268 | 小榄镇 | 九洲滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 269 | 小榄镇 | 沙仔尾站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 270 | 小榄镇 | 米步滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 271 | 小榄镇 | 乐丰站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 272 | 小榄镇 | 广丰站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 273 | 小榄镇 | 龙胜水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 274 | 小榄镇 | 联丰水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 275 | 小榄镇 | 沙滘水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 276 | 小榄镇 | 桑枝围水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 277 | 小榄镇 | 永宁西闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 278 | 小榄镇 | 怡丰六水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 279 | 西区 | 石特涌泵站水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 280 | 西区 | 新开涌水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 281 | 神湾镇 | 四隆水闸 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |

四、泵站工程

| **序号** | **泵站名称** | **类型** | **所在镇区** | **管理范围划定** | **保护范围划定** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石基泵站 | 小型 | 阜沙镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 2 | 南闸泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 3 | 鸦雀尾泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 4 | 大有东泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 5 | 牛角一泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 6 | 罗松一泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 7 | 鸦雀尾新泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 8 | 福隆泵站 | 大（2）型 | 三角镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 9 | 裕安旧泵站 | 小型 | 民众镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 10 | 裕安新泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 11 | 保家泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 12 | 利生泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 13 | 中下南二级站 | 中型 | 港口镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 14 | 河 口泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 15 | 藤 蛇泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 16 | 莲 池泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 17 | 六 顷泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 18 | 大 滨泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 19 | 前 卫泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 20 | 壳塘泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 21 | 十顷泵站 | 小型 | 南朗镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 22 | 麻子涌泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 23 | 避风塘泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 24 | 东河泵站 | 小型 | 黄圃镇  黄圃镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 25 | 壳塘泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 26 | 长围二泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 27 | 长围一泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 28 | 细岗泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 29 | 大岑三泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 30 | 雁企上泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 31 | 雁企下泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 32 | 大魁上泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 33 | 大魁下泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 34 | 三河泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 35 | 二河泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 36 | 闸尾泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 37 | 下坝头泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 38 | 界元二泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 39 | 狗仔冲泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 40 | 下滘泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 41 | 界元旧泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 42 | 文明围泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 43 | 鳗埒泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 44 | 江头涌泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 45 | 鲤鱼咀泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 46 | 深滘泵站 | 小型 | 南头镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 47 | 汲水泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 48 | 孖沙泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 49 | 低沙泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 50 | 穗西泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 51 | 大排二围泵站 | 小型 | 神湾镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 52 | 大排西泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 53 | 二生围泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 54 | 顷三泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 55 | 芒冲泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 56 | 竹排新泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 57 | 三围泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 58 | 壳塘围泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 59 | 古宥泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 60 | 洋关泵站 | 大（2）型 | 火炬开发区 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 61 | 白雾围泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 62 | 张家边涌泵站 | 大（2）型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 63 | 东河泵站 | 大（1）型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 64 | 四埒东泵站 | 中型 | 东凤镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 65 | 永益泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 66 | 和泰泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 67 | 小沥泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 68 | 和平泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 69 | 东罟泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 70 | 二埒东泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 71 | 吉昌泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 72 | 西罟泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 73 | 穗成泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 74 | 二埒西泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 75 | 横沥泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 76 | 东站泵站 | 大（2）型 | 小榄镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三百米，两侧宽度五十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 77 | 北站泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 78 | 西站泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 79 | 南站泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 80 | 永宁站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 81 | 埒西一站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 82 | 洼口泵站 | 中型 | 古镇镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 83 | 龙鳞沙上泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 84 | 龙鳞沙下泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 85 | 二明窦泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 86 | 江头滘泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 87 | 大梗涌泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 88 | 九顷（新）泵站 | 中型 | 横栏镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 89 | 鲫鱼沙泵站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 90 | 广福西站 | 小型 | 板芙镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 91 | 寿围泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 92 | 加茂西站 | 小型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度三十米，两侧宽度十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 93 | 和尾泵站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 94 | 孖涌二级站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 95 | 孖涌二级站 | 中型 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 96 | 石特涌泵站 | 中型 | 西区 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |
| 97 | 文阁河泵站 | 中型 | 三乡镇 | 水闸工程占地范围（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）及水闸上、下游宽度五十米，两侧宽度三十米。 | 保护范围为管理范围外延二百米。 |