金钟湖绿道苗木种植项目采购需求

一、项目概况
该项目位于东区街道金钟湖公园内，所处位置属于沿湖重要景观绿道两侧。项目主要建设内容为：在公园内部绿道两侧种植红花玉蕊、秋枫、紫花风铃木和红花羊蹄甲等苗木共45株。
2、 种植地点示意图
[bookmark: _GoBack]目前计划在公园内部种植苗木45株（苗木均由施工单位自行提供），其中包括红花玉蕊16株、秋枫13株、紫花风铃木2株和红花羊蹄甲14株（其中3株种植位置待定），详见种植点位图。
[image: ]
种植点位图
以上苗木种植的点位分布和苗木种类、数量供参考，具体种植要求以采购单位实际需求为准，可结合立地条件做适当调整。
3、 工程量及投资
	工程项目清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	红花玉蕊  胸径6-7cm
	1．乔木种类：红花玉蕊
2．乔木规格：胸径6-7cm，种植穴不小于100*100*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
4．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	11

	2
	红花玉蕊  胸径8-9cm
	1．乔木种类：红花玉蕊
2．乔木规格：胸径8-9cm，
种植穴不小于100*100*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
4．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	3

	3
	红花玉蕊  胸径10-12cm
	1．乔木种类：红花玉蕊
2．乔木规格：胸径10-12cm，种植穴不小于120*120*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
4．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	2

	4
	秋枫  胸径4-6cm
	1．乔木种类：秋枫
2．乔木规格：胸径4-6cm，种植穴不小于100*100*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
4．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	1

	
	秋枫  胸径8-10cm
	1．乔木种类：秋枫
2．乔木规格：胸径8-9cm，种植穴不小于100*100*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
4．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	12

	5
	紫花风铃木  胸径4-6cm
	1．乔木种类：紫花风铃木
2．乔木规格：胸径4-6cm，种植穴不小于100*100*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
4．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	2

	6
	红花羊蹄甲  胸径6-7cm
	1．乔木种类：红花羊蹄甲
2．乔木规格：胸径6-7cm，种植穴不小于100*100*100cm
3．养护期：12个月，洒水车淋水
5．包含苗木运输、吊装、种植人工、后期管养
	株
	14

	7
	树木支撑架
	钢管支撑，一套3支
	套
	45

	8
	无机肥(复合肥)
	无机肥(复合肥)
	kg
	225

	9
	有机肥
	有机肥
	t
	2.25

	10
	余土外运
	余土外运
	m³
	46

	11
	草皮恢复
	草皮恢复(大叶油草)
	㎡
	46 

	12
	种植土回填
	优质种植土（黄金土）回填（含运输费）
	m³
	36.8

	13
	
	泥炭土回填（含运输费）
	t
	2.5

	注：具体苗木种植数量和工程量可适当调整。



四、项目工期
按照项目施工技术要求，以采购单位实际需求为准；苗木种植验收合格后进入管养期。
五、验收质量要求：
1、本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收，苗木成活率不低于95%。
2、成交供应商必须负责并保证本工程通过采购人组织的验收。
3、本项目管护期为1年，管护期自苗木种植验收合格之日起计算，管护期内出现的质量问题由成交供应商无条件保修。
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