
 中山市雅城勘测工程有限公司测绘资质证书

延续申请主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	中山市雅城测绘工程有限公司

	统一社会信用代码
	91442000MA4ULL2303

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	中山市小榄镇高沙社区迎宾路30号11-12卡商铺

	法定代表人
	饶克余

	资质等级类别
	乙级：工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘。


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	
	
	
	


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	饶克余
	男
	48
	

	2
	唐圳华
	男
	32
	

	3
	陈志光
	男
	44
	


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	庄凤娣
	女
	47
	

	2
	黄文海
	男
	32
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	梁文杰
	男
	46
	水利水电工程


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻SE Lite
	1

	2
	全站仪（不低于2秒级精度）


	SOUTH NTS-332R6
	1

	3
	全站仪（不低于2秒级精度）
	SOUTH NTS-332R4
	1

	4
	地下管线探测仪
	SOUTH 精蛰
	1

	5
	测深仪
	
Speedtech SM-5
	1

	6
	手持测距仪
	Leica D2
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额

(万元）
	验收机构

	1
	汽车和摩托车年产10 万件 配件智能制造项目
	项目位于中山市横栏镇中横大道50号，主要工作为对中山市新兴实业有限公司中的1-2栋（工业）建筑物进行现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成 1:500 地形图测绘共0.0147平方公里、③完成房屋面积测量共24148.49平方米.
	2025-08-26
	界线与不动产测绘
	2.2
	中山市新兴实业有限公司

	2
	广东长虹年产1500万套智能电视改建项目
	项目位于中山市南头镇民安村，主要工作为对广东长虹电子有限公司的项目16栋（工业）建筑物进行现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设4个、②完成 1:1000 地形图测绘共0.3369平方公里、③完成房屋面积测量共87642.72平方米。
	2025-07-03
	界线与不动产测绘
	32
	广东长虹电子有限公司

	3
	中山市小榄镇为民路33号天润花园1-5幢及3-4幢地下车库
	项目位于中山市小榄镇为民路33号，主要工作为对中山市合骏新升房地产开发有限公司中的天润花园1-5幢及3-4幢地下车库项目5栋（商住）房地产开发建筑物进行现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成 1:500 地形图测绘共0.0075平方公里、③完成房屋面积测量共16003.62平方米。
	2024-11-27
	界线与不动产测绘
	7.32
	中山市合骏新升房地产开发有限公司

	4
	棒球副场测绘项目
	项目位于中山市小榄镇同德街，主要工作为对广东熊猫体育文化产业有限公司的项目中山市小榄镇熊猫里商业体育休闲中心范围土方量进行现状测绘并出具现状土方测算报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成 1:1000 地形图测绘共0.0974平方公里、③完成土方测算面积共42805.9立方米。
	2024-10-11
	工程测量
	0.5
	广东熊猫体育产业文化有限公司

	5
	中山凯茵新城给水网
	项目位于中山市火炬开区凯茵新城片区，主要工作为对该项目指定范围内地下给水管线进行探测测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设10个、②完成 1:1000 地形图测绘共2.5529平方公里、③完成给水网总长度5.32公里。
	2024-08-15
	工程测量
	24.75
	中山市凯茵豪园房地产开发有限公司

	6
	三和公司总部基地研发中心竣工测量
	项目位于中山市小榄镇同兴东路63号，主要工作为对中山市三和混凝土有限公司的项目6栋（工业）建筑物进行现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成 1:1000 地形图测绘共0.0200平方公里、③完成房屋面积测量共73693.12平方米。
	2023-01-16
	界线与不动产测绘
	0.7130
	中山市三和混凝土有限公司

	7
	尚上名筑花园工程（住宅）商品化住宅-房地产
	项目位于中山市小榄镇坦背东二马路22号，主要工作为对中山市名筑房地产开发有限公司中的尚上名筑花园1-14幢、幼儿园及地下车库项目15栋（商住）房地产开发建筑物进行现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设5个、②完成 1:1000 地形图测绘共0.0475平方公里、③完成房屋面积测量共193876.89平方米。
	2022-11-07
	界线与不动产测绘
	32.1000
	中山市名筑房地产开发有限公司

	8
	奥马冰箱30万台风冷冰箱产能扩建项目
	项目位于中山市南头镇飞跃路38号，主要工作为对广东奥马冰箱有限公司中的奥马冰箱30万台风冷冰箱产能扩建项目1栋（工业）建筑物进行现状测绘并出具现状测绘报告，完成工作内容有：①完成控制点布设3个、②完成 1:1000 地形图测绘共0.0102平方公里、③完成房屋面积测量共26700.42平方米。
	2022-02-20
	界线与不动产测绘
	3.3000
	广东奥马冰箱有限公司


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



