附件1-2

坐便器水效领跑者产品评选标准

一、评分总则

（一）水效领跑者产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。

（二）否决指标如有不满足项，取消该型号产品水效领跑者评选资格，不参加后续量化打分。

（三）按量化评价指标得分从高到低的顺序评选水效领跑者。

二、否决指标

表1 评价指标及评价情况

评价指标	评价情况
*1.首次申请的型号，上一年度实际出货量达到3000套以上	□是□否
*2.承诺申请产品获得领跑者称号后，2年内出货量达到1万套以上，其中至少有2000套用于零售渠道	□是□否
*3.曾入选的型号，完成上期承诺出货量	□是□否
*4.通过水效标识备案	□是□否
5.在近一年内的产品质量监督抽查和水效市场专项检查中无不合格	□是□否
6.申请企业为大陆境内注册独立法人	□是□否
备注：带“*”项目请提供相关详细说明和证明材料。

三、量化评价指标

（一）评分因素及分值分配原则

表2 评分因素及分值分配

评分因素	分值分配
1.产品水效水平	60
2.产品性能指标	20
3.企业能力	20
总分	100
备注: 送检样品实测值达不到产品水效、性能指标承诺值的产品，上表中1、2项分值为0分。

（二）产品水效水平

表3 双冲坐便器产品水效水平

平均用水量（V）（L）	3.6<V≤4.0	3.2<V≤3.6	2.8<V≤3.2	V≤2.8
全冲用水量（Vl）（L）	4.8<Vl≤5.0	4.0<Vl≤4.8	3.6<Vl≤4.0	Vl≤3.6
半冲用水量（V2）（L）	3.0<V2≤3.5	2.8<V2≤3.0	2.4<V2≤2.8	V2≤2.4
分值（满分60分）	30	40	50	60

表4 单冲坐便器产品水效水平

平均用水量（V）（L）	3.6<V≤4.0	3.2<V≤3.6	2.8<V≤3.2	V≤2.8
分值（满分60分）	30	40	50	60
产品性能指标

表5 产品性能指标

序号	项目	基本要求	分值（20分）
1	洗净功能

（总长L;单段l）	35㎜<L≤50㎜；9㎜<l≤13㎜	1
17㎜<L≤35㎜；5㎜<l≤9㎜	2
0㎜<L≤17㎜；0㎜<l≤5㎜	3
无残留	4
2	固体物排放功能	球排放(n)	90≤n<93	1
93≤n<96	2
96≤n<100	3
n=100	4
颗粒排放

(3次平均存水弯可见聚乙烯颗粒n1；尼龙球n2)	85<n1≤125；3<n2≤5	1
40<n1≤85；1<n2≤3	2
0<n1≤40；0<n2≤1	3
完全排出	4
混合介质

排放	第一次冲出22个，第二次全部冲出	1
第一次冲出23—24个，第二次全部冲出	2
第一次冲出25—26个，第二次全部冲出	3
第一次全部冲出	4
3	排水管道输送特性（d）	12m≤d<15m	2
15m≤d<18m	3
18m	4
小计	20
企业能力

表6 企业能力

序号	评价因素	考核要求	考核方式	分值（20分）
1	质量管理	通过测量管理体系或质量管理体系认证	提供相关材料	1
2	企业自主节水技术	申请产品节水技术先进，拥有节水技术发明专利，每个专利1分，一个型号最多4分	提供相关材料	4
节水技术或应用节水技术的产品获得省部级及以上奖励	提供相关材料	2
3	推广服务能力	推广工作方案，1分	提供相关材料	1
2年承诺出货量≥2万套，3分	提供相关材料	3
上一年实际出货量≥1万套，3分

上一年实际出货量≥5000套，2分	提供相关材料	3
企业售后服务方案及售后服务网点建设等	提供相关材料	2
4	产品

出货量	水效2级及以上的产品出货量同比增长	提供相关材料	2
水效2级及以上的产品出货占比同比增长	提供相关材料	2
小计	20